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Prieš pradėdami naudoti įrenginį, perskaitykite šį vadovą.
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PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI ĮRENGINĮ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ NAUDOJIMO VADOVĄ!

Ⅰ. TECHNINIAI DUOMENYS

	Modelis
	KD10842

	Variklis
	

	Nominali išėjimo galia
	1400W

	Nominalioji įtampa
	220V

	Nominalusis dažnis
	50 Hz

	Greitis be apkrovos
	18000 apsisukimų per minutę

	Svoris
	3,5 kg

	Vibratorius
	AT38

	Skersmuo
	38 mm


Informacija apie triukšmą
Išmatuotos vertės buvo nustatytos pagal standartą EN 50144. 
Svertiniai triukšmo lygiai yra tokie:
Garso slėgio lygis: 68 dB(A):
Garso galios lygis: 76 dB(A):


Ⅱ. PRIETAISO SUDEDAMOSIOS DALYS

1. variklis
2. žarna
3. veržlė
4. vibruojantis strypas
5. 2 jungtis ant variklio

Ⅲ. BENDRA INFORMACIJA APIE PRIETAISĄ

ĮSPĖJIMAS!
Jei nesilaikysite visų toliau pateiktų nurodymų, galite patirti elektros smūgį, užsidegti ir (arba) sunkiai susižeisti. Šiame dokumente pateikiamuose įspėjimuose vartojama sąvoka "elektros prietaisas" reiškia elektros prietaisą, prijungtą prie elektros energijos šaltinio maitinimo laidu, arba akumuliatorinį (belaidį) elektros prietaisą.

1. darbo vieta

a) Darbo vieta turi būti švari, tvarkinga ir gerai apšviesta. Nešvarios ir tamsios vietos gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Nenaudokite elektros įrangos sprogioje aplinkoje, esant degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektros įranga generuoja elektros kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes ar dūmus.
c) Laikykite vaikus ir pašalinius asmenis atokiau nuo darbo vietos. Neleiskite vaikams ir pašaliniams asmenims atitraukti jūsų dėmesio, nes gali kilti pavojus mašinos operatoriui.

2. Elektros sauga

a) Prietaiso kištukai turi tilpti į elektros lizdus. Jokiu būdu negalima keisti kištuko. Originalių maitinimo šaltinio komponentų (kištukų, kištukinių lizdų) naudojimas užtikrina didesnį saugumą nei bet kokie modifikuoti komponentai.
(b) Venkite liesti įžemintus komponentus, pavyzdžiui, vamzdžius, radiatorius, virykles ir šaldytuvus. Įžeminus kūną padidėja elektros smūgio pavojus.
c) Jokiu būdu negalima naudoti maitinimo laido prietaisui pernešti, perkelti ar atjungti. Maitinimo laidas negali būti arti šilumos šaltinių, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti arba ištempti maitinimo laidai padidina elektros smūgio pavojų
d) Kai įrenginį naudojate lauke, naudokite prailgintuvus, skirtus naudoti lauke. Naudojant lauke netinkamą laidą gali ištikti elektros smūgis.

3. asmeninis saugumas

a) Visada sutelkite dėmesį į darbą. Elkitės protingai. Nenaudokite mašinos, kai esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar kitų stimuliatorių. Bet kuri neatidumo akimirka gali sukelti rimtą nelaimingą atsitikimą.
b) Dėvėkite apsaugines priemones ir visada naudokite apsauginius akinius. Naudojant atitinkamos rūšies įrangai ir atliekamam darbui tinkamas asmenines apsaugos priemones (pvz., kaukę nuo dulkių, neslidžius drabužius, apsauginį šalmą arba ausų apsaugas), sumažėja susižalojimo rizika.
c) Venkite netyčia įjungti prietaisą. Prieš įjungdami prietaiso kištuką į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso jungiklis yra išjungtas. Nešant prietaisą šalia maitinimo jungiklio, jį suėmus už jo gali būti nuspaustas jungiklis ir įvykti rimtas nelaimingas atsitikimas.
d) Prieš paleisdami įrenginį nuimkite visus reguliavimo raktus. Ant judančių prietaiso dalių paliktas veržliaraktis ar bet koks kitas įrankis gali sukelti nelaimingą atsitikimą.
e) Išlaikykite stabilią laikyseną. Išlaikykite stabilią laikyseną, kad dirbdami neprarastumėte pusiausvyros.
(f) Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius. Visada dėvėkite ausų apsaugas.
Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų, nes jie gali įsipainioti į
besisukančios mašinų dalys. Jei operatorius turi ilgus plaukus, reikia dėvėti specialų apsauginį tinklelį.
(g) Jei mašinoje įrengti ištraukimo arba surinkimo įtaisai, įsitikinkite, kad jie gerai ir tiksliai pritvirtinti prie mašinos. Naudojant šiuos įtaisus galima sumažinti dulkių emisijos pavojų.

4. tinkamas elektros prietaiso tvarkymas ir naudojimas

a) Neperkraukite mašinos. Naudokite tik darbui tinkamą prietaisą. Saugiau ir praktiškiau bus naudoti tinkamą prietaisą, tinkantį atliekamam darbui. 

b) Nenaudokite prietaiso, jei jungiklis neveikia arba yra pažeistas. Naudoti prietaisą su sugedusiu jungikliu yra pavojinga.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo darbus, keisdami priedus ar atiduodami prietaisą į sandėlį, visada ištraukite jį iš elektros lizdo. Šios atsargumo priemonės padeda išvengti netyčinio prietaiso įjungimo
d) Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Taip pat reikia imtis visų atsargumo priemonių, kad jokie kiti asmenys negalėtų prieiti prie prietaiso ir juo naudotis neturėdami reikiamų žinių ir patirties. Nepatyrusio asmens rankose prietaisas gali būti labai pavojingas.
e) Reguliariai tikrinkite prietaisą. Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas, ar sklandžiai veikia besisukančios prietaiso dalys ir kt. Aptikus pažeidimų, prietaisą reikia siųsti remontuoti. Naudoti prietaisą su pažeistomis sudedamosiomis dalimis gali būti labai pavojinga.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkama pjovimo elementų priežiūra užtikrina tinkamą veikimą ir apdirbimo kokybę.

5. aptarnavimas

a) Prietaisą gali aptarnauti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Remontuojant ar keičiant būtina naudoti originalias atsargines dalis. Taip užtikrinamas saugus prietaiso veikimas.

Ⅳ . SVARBŪS ĮSPĖJIMAI DĖL PRIETAISO

ĮSPĖJIMAS! 

Prietaisą galima naudoti tik tuo atveju, jei naudotojas yra perskaitęs visas naudojimo ir saugos instrukcijas ir griežtai jų laikosi. 
- Niekada nenaudokite prietaiso be kartu su juo pateikto PRCD
- Prieš pradėdami darbą patikrinkite, ar PRCD veikia teisingai! 
- Su prietaisu elkitės taip, kad į prietaiso variklį nepatektų vandens, ir laikykite prietaisą atokiau nuo kitų žmonių, kurie iš esmės neturėtų būti prietaiso darbo zonoje.
- Nejudinkite įrenginio traukdami už kabelio arba įrenginiui veikiant. Taip pat neleiskite nukirpti maitinimo laido. Užtikrinkite, kad maitinimo laidas niekada nebūtų susuktas ar sulenktas. 
- Patys nekeiskite maitinimo kabelio! Tai turi atlikti gamintojas arba jo atstovas, kad būtų išvengta pavojaus saugumui.

Ⅴ. TIKSLINIS NAUDOJIMAS:

Įrankis naudojamas betono gaminiams ir betono konstrukcijoms su įvairių tipų armatūra daužyti, įtrūkimams betone šalinti ir tinkamam betono elemento veikimui užtikrinti.

Ⅵ. EKSPLOATACIJA IR PRIEŽIŪRA:

1 Prieš paleisdami įrenginį įsitikinkite, kad išfrezuota veržlė 3 (1 pav.), naudojama varikliui ir žarnai sujungti, yra pritvirtinta. Veržlę galima užfiksuoti sukant ją prieš laikrodžio rodyklę.
2. Neišjunkite arba neatjunkite elektros energijos tiekimo, kai žarna dalyvauja tankinant betoną, kitaip žarna gali užsikimšti betone ir gali kilti problemų ją ištraukiant dėl vibracijos sustabdymo.
3. atkreipkite dėmesį į susidėvėjusį anglinio šepetėlio paviršių, jį reikia pakeisti, kai jis susidėvi iki 6 mm, priešingu atveju nepakeitus šepetėlio galima sugadinti variklį.
4 Naudojimo metu patikrinkite tarp vamzdžio ir žarnos esančio sandariklio būklę (pasukite į kairę, kad pritvirtintumėte movą); neleiskite vandeniui ar betonui patekti į vibratorių, nes tai gali sugadinti guolį, dėl to guolyje gali užsilaikyti alyva ir sustabdyti įrenginio veikimą;
Apsaugant variklį nuo vandens ir betono patekimo į jį galima prailginti jo tarnavimo laiką.
5. nustokite naudoti prietaisą, kai tik darbo metu pasigirsta neįprastas garsas, kai iš šepečių sklinda pernelyg daug kibirkščių, kai prietaisas perkaista arba kai atsiranda specifinis kvapas. Tokiu atveju prietaisą reikia vizualiai apžiūrėti ir tik ištyrus priežastį ir išsprendus problemą arba sutaisius prietaisą, jį galima vėl įjungti ir naudoti.
6. kiekvieną kartą po 100 naudojimo valandų išardykite atsargines dalis, pavyzdžiui, vamzdį, besisukantį veleną ir žarną, kad išvalytumėte ir pakeistumėte tepalą; taip pat patikrinkite sandarumą ir sandarinimo žiedus; jei jie pažeisti, pakeiskite juos naujais. Atkreipkite dėmesį, kad įrenginyje neturėtų būti vandens, kitaip įrenginio vibracinė galia bus maža. Norėdami apsaugoti vibratorių nuo vandens, montuodami įrenginį ir atlikdami sujungimus naudojant sriegines dalis, sriegiams apsaugoti naudokite 0,2 mm storio politetrafluoretileno juostelę.
7 Po kiekvieno naudojimo nuvalykite mašinos išorę, ritinėlius ir sulankstykite kabelį. Nepalikite šių daiktų aplink prietaisą, nes jie gali trukdyti prietaiso veikimui.


Aplinkos apsauga



Elektros prietaisų atliekų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Elektros prietaisus reikia vežti į perdirbimo centrą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietos valdžios instituciją.
 


GAMINTOJO ĮGALIOTASIS ATSTOVAS:
FOREINTRADE SP. Z O.O.; Grochowska 341 lok. 174; 03822 Varšuva

Saugiai dirbti su prietaisu galima tik perskaičius visą informaciją apie eksploatavimą ir saugos priemones bei griežtai laikantis šiame vadove pateiktų nurodymų.
Be to, perskaitykite vadovo skyrių apie saugos taisykles.
Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, paprašykite, kad jums būtų pademonstruotas praktinis naudojimas.

Siekiant išvengti klausos pažeidimų, reikia naudoti tinkamas klausos apsaugos priemones.
Dėvėkite apsauginius akinius.

[bookmark: _GoBack]
 
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Įgaliotasis gamintojo atstovas: FOREINTRADE SP. Z O.O.
Įgaliotojo atstovo adresas: Grochowska 341 lok.174; 03822 Varšuva

MES PAREIŠKIAME, KAD GAMINYS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS.

Produkto pavadinimas: Betono vibratorius (Kraft&Dele prekės ženklas)
Modelis (prekiniai pavadinimai):  KD10842
Produkto duomenys:  
		- Nominali išėjimo galia: 1400 W 
		- Nominali įtampa 220 V 
		- Nominalus dažnis 50 Hz 
		- Greitis be apkrovos 18000 aps/min.
- Svoris 3,5 kg
- 38 mm 		skersmens
Deklaracija: 
	Gaminys, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:
1. ...
1. ...
1. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva
1. 2000/14/EB Triukšmo emisijos direktyva
Pagal standartus:
.......................................................................................................; EN50581:2012; EN ISO 3744:2011
Sertifikatas, kurio numeris ..........................., išduotas ................................ iš ......................
Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos tvarkymą: Ma Dong Hui, Grochowska 341, 174 kab.
03822 Varšuva
	
	Ma Dong Hui, Varšuva, 22.06.2018
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