 
INSTRUKCIJA 
ELEKTRINĖ GERVĖ 
	NR. 
	Aprašymas 
	NR. 
	Aprašymas 
	NR. 
	Aprašymas 

	1 
	Šešiakampis varžtas 
	31 
	Guolis 
	61 
	Kištukas 

	2 
	Spyruoklinė poveržlė 
	32 
	Sraigtinis varžtas 
	62 
	Laikomoji dėžutė 

	3 
	Plokščia poveržlė 
	33 
	Guolio korpusas 
	63 
	Rankanėlės  jungiklis 

	4 
	Tvirtinimo žiedas 
	34 
	Spyruoklinė poveržlė 
	64 
	Kondensatorius 

	5 
	Pagalbinė struktūra 
	35 
	Plokščia poveržlė 
	65 
	Rankanėlės  jungiklis 

	6 
	Palaikymo plokštė 
	36 
	2# Kumpliaratis 
	66 
	Rankanėlės  jungiklis 

	7 
	Vietos velenas 
	37 
	Tarpinė-Paminkštinimas 
	67 
	El. Kištukas 

	8 
	Pavaros velenas 
	38 
	Uždengimas 
	68 
	Kablio fiksavimo veržlė 

	9 
	Plokščia poveržlė 
	39 
	Guolis 
	69 
	Kablio poveržlė 

	10 
	Krumpliaratis (A) 
	40 
	Statorius 
	70 
	Šešiakampis varžtas 

	11 
	Krumpliaratis (B) 
	41 
	Statorius Karkasas 
	71 
	Šešiakampis varžtas 

	12 
	Kryžminis apvalus varžtas 
	42 
	Rotorius 
	72 
	Skriemulys 

	13 
	Judėjimo jungiklis 
	43 
	Spyruoklė 
	73 
	Įtirtinimas 

	14 
	Popieriaus poveržlė 
	44 
	Stabdžių komponentas 
	74 
	Skriemulys 

	15 
	Apsauginė Plokštė 
	45 
	Dantratis 
	75 
	Fiksavimo veržlė 

	16 
	Plokščia poveržlė 
	46 
	Ventiliatoriaus mentė 
	76 
	1# Kumpliaratis 

	17 
	Spyruoklinė poveržlė 
	47 
	Ventiliatoriaus gaubtas 
	77 
	Fiksuojamasis kaištis 

	18 
	Veržlė 
	48 
	Spyruoklinė poveržlė 
	78 
	Pavaros velenas 

	19 
	Uždengimas 
	49 
	Plokščia poveržlė 
	79 
	Guolis 

	20 
	Kryžminis apvalus varžtas 
	50 
	Šešiakampis varžtas 
	80 
	Sraigtinis varžtas 

	21 
	Poveržlė (1) 
	51 
	Jungiamoji dėžutė 
	81 
	Ribotuvas 

	22 
	Poveržlė (2) 
	52 
	Terminalas-paskirstytojas 
	82 
	Kablys 

	23 
	Mažas kaištis 
	53 
	Uždengimas 
	83 
	Virvės antpirštis 

	24 
	Varomasis Kumpliaratis 
	54 
	Laikiklis 
	84 
	Trosas 

	25 
	Inicijuojantis kumpliaratis 
	55 
	Laikiklis 
	85 
	Blokatorius 

	26 
	Apvalus kaištis 
	56 
	Saugos jungiklis 
	86 
	Aliuminis fiksatorius 

	27 
	Būginis velenas 
	57 
	Pertraukiklis 
	87 
	Troso būgnas 

	28 
	Fiksuojamasis kaištis 
	58 
	Mažas kaištis 
	88 
	Pleištas 

	29 
	Fiksuojamasis kaištis 
	59 
	Spyruoklės skirtukas 
	89 
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	30 
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 ELEKTRINĖ GERVĖ 
 ĮSPĖJIMAS! Prieš naudodami šį elektrinį įrankį, atidžiai perskaitykite toliau pateiktas bendrąsias saugos
 
taisykles. Jei to nepadarysite, galite susižaloti arba sugadinti įrangą. 
 
 
Micro Electric Wire Rope Hoist 	Micro Electric Wire Rope Hoist 
 
	 

 
 
 
 	 
 

 
 	 	 	 

[image: ][image: ]Sveikiname su puikiu pasirinkimu. Jūsų naujasis elektrinis įrankis yra pagamintas laikantis geriausių patikimumo ir kokybės standartų, užtikrinančių efektyvumą ir saugumą ilgą laiką. 
 
1. BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS 
■ Elektros sauga: Sieniniai lizdai turi atitikti saugos standartus. Kilus abejonėms, kvalifikuotas elektrikas turi patikrinti sieninius lizdus, kad įsitikintų, jog jie yra tinkami. Kištukas turi būti patikimai įžemintas, o jūsų elektros sistema turi būti aprūpinta magnetiniu apsauginiu jungikliu. Norėdami atjungti kištuką, netraukite už elektros laido.  
■ Su mašina gali dirbti tik specialiai apmokyti asmenys, gerai išmanantys saugos taisykles ir taisykles.  
■ Kai mašina veikia tuščiąja eiga, įsitikinkite, kad ji yra vaikams nepasiekiamoje vietoje.  
■ Mašina turi būti apsaugota nuo šalčio ir žemos temperatūros.  
■ Jei mašina negali pakelti krovinio, toliau nespauskite kėlimo mygtuko; tai reiškia, kad apkrova viršija maksimalią mašinos našumą.  
■ Neperkraukite! Vienam daiktui kelti nenaudokite 2 ar daugiau elektrinių keltuvų. 
■ Nekelkite sunkių daiktų įstrižai; nenaudokite elektrinio keltuvo daiktams tempti žeme.  
■ Nekelkite stacionarių daiktų. 
■ Nebandykite ardyti mašinos, kai ji veikia arba kai ji prijungta prie maitinimo šaltinio. 
■ Gervės negalima naudoti lietaus ar audros metu. 
■ Naudoti tik patalpose! NENAUDOKITE LAUKE. 
■ Niekada nekelkite žmonių. 
■ Nestovėkite po pakeltais kroviniais. 
■ Prieš pradėdami eksploatuoti mašiną, įsitikinkite, kad plieninis trosas tinkamai užvyniotas ant ritės ir kad žingsnis yra lygus troso skersmeniui. 
■ Kad nepažeistumėte troso tvirtinimo, ant keltuvo palikite bent 3 visas kabelio apvijas. 
■ Ant keltuvo nevyniokite daugiau nei 16 mm kabelio. 
■ Prieš kraudami paspauskite mygtuką, pašalinkite bet kokį plieninio lyno laisvumą, tada pakelkite krovinį. 
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■ Laikykitės didžiausios apkrovos, nurodytos lipduke. Nepaisykite talpos, nurodytos ant kablio. 
■ Nepalikite sunkių daiktų pakabintų per ilgai, kad išvengtumėte nuolatinio dalių įtempimo ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų. 
Kai plieninis trosas susidėvėjo, pakeiskite jį tik mūsų pagamintu tų pačių specifikacijų kabeliu. Mūsų kabelius galite rasti visose įgaliotose techninės priežiūros vietose. Prieš naudodami mašiną patikrinkite, ar jungikliai yra geros būklės.  
Dėmesio: variklis neturi išjungimo funkcijos. Nenaudokite jo perkrovoms. Jei mašina negali pakelti daikto, nebandykite jo priversti. Išjunkite variklį, kad jis atvėstų, sumažinkite apkrovą ir vėl pakelkite.
 
-Padėties ribojimo saugos įtaisas: 
Padėties ribojimo įtaisas suprojektuotas taip, kad keliant ar nuleidžiant krovinį nebūtų viršijama keliamoji galia. Nenaudokite jo kaip kelionės jungiklio ir niekada neišardykite. -Kėlimo stabdžių sistema: 
Kėlimo stabdžių sistema gamykloje sureguliuota taip, kad veiktų vardinės apkrovos sąlygomis. Po ilgo naudojimo stabdžių sistemoje susidėvės guma ir stabdys nebeveiks taip, kaip turėtų. Jei manote, kad jūsų keltuvas nebegali pakelti krovinio, kuriam jis skirtas, susisiekite su pardavėju, kad pakeistumėte trinties plokštę. Elektrinis keltuvas turi ribinės padėties aukštyn ir žemyn saugos įtaisus. Kai krovinys pakeliamas iki ribotos padėties lygio, mašina nustos kelti. Ir atvirkščiai, jei judėjimas žemyn yra per greitas, suveikia saugos jungiklis ir mašina nustos veikti. Apsauginis jungiklis yra sumontuotas mašinos šone. Ant ritės turi būti bent 2 vielinio lyno apsisukimai, kai suveikia apsauginis jungiklis. Kitu atveju jis nesureguliuotas, todėl jį iš naujo nustatykite pas vietinį pardavėją. 
Kas 6 mėnesius patikrinkite visas lengvai dėvisias dalis, kaip nurodyta aukščiau, kad užtikrintumėte operatoriaus ir mašinos saugumą. 
 
 
2 MONTAVIMAS 
Standartinėje versijoje keltuvas turi specialiai suprojektuotą laikiklių sistemą, leidžiančią jį pritvirtinti varžtais prie apvalios, kvadratinės arba stačiakampės formos atramos.
[image: ]
Pirmiausia įsitikinkite, kad lizdo specifikacijos (voltai-hercai) atitinka nurodytas mašinos plokštelėje, tada įkiškite kištuką. Jei reikia prailginti laidą, labai svarbu laikytis lentelėse pateiktų specifikacijų. 
 	 
 	 	 	 
 
3 PRIEŽIŪRA 
	[image: ] 
	· Reguliariai PATIKRINKITE, ar plieninis trosas yra geros būklės. 
· PATIKRINTI, ar tvirtai priveržti varžtai, laikantys laikiklius ir reduktorių. 
· PATIKRINTI BŪKLĘ IR TARPUMĄ VERŽLIŲ, tvirtinančių plieninius kabelių spaustukus. 


 
 
Reguliariai PATIKRINKITE, ar variklio išjungimo jungiklis ir mygtuko jungiklis yra geros būklės. Patikrinkite keltuvo nusidėvėjimo mastą ir reguliariai atlikite techninę priežiūrą.  
Įprastai tikrinkite kartą per metus. Užtikrinkite, kad visos judančios dalys būtų tinkamai suteptos arba suteptos alyva: pvz. kablys, būgno velenas, pavarų dėžė ir velenas ir kt. Netepkite laido!!  
Pastaba: kablio dilimas; Kiekvienos priežiūros metu patikrinkite kablio nusitrynimą; jei susidėvėjimas / dilimas viršija 10% pradinio dydžio, pakeiskite kabliuką nauju. 
 
 
 
4 GARANTIJA 
Šiam gaminiui suteikiama garantija pagal teisinius reglamentus …….. laikotarpiui, kuris galioja nuo pirmojo naudotojo įsigijimo datos. 
Ši garantija taikoma visiems medžiagų ar gamybos defektams. Tai netaikoma: defektams dėl normaliai besidėvinčių dalių, tokių kaip guoliai, šepečiai, kabeliai, kištukai ar priedai, pvz., grąžtai, grąžtai, pjovimo diskai ir kt.; žalą ar defektus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo, nelaimingų atsitikimų ar pakeitimų; transportavimo išlaidos. Mes atšaukiame teisę atmesti bet kokią pretenziją, kai pirkimo negalima patikrinti arba kai akivaizdu, kad gaminys buvo netinkamai prižiūrimas. (Išvalykite ventiliacijos angas, reguliariai prižiūrėkite anglinius šepetėlius). Pirkimo kvitas turi būti saugomas kaip pirkimo datos įrodymas.. 
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[image: ]5 SPECIFIKACIJOS \

Elektrinė gervė 220V 800kg
Kodas: H10800(M80791)
Maitinimas: 230V/ 50Hz
Galia: 1300W
Kėlimo greitis: be skriemulio 10m/min, su skriemuliu 5m/min
Nominali apkrova: be skriemulio 400kg, su skriemuliu 800kg
Kėlimo aukštis: 12m
Svoris: 21kg       

Elektrinė gervė 220V 600kg
Kodas: M80790
Įtampa: 230V/ 50Hz
Galingumas: 1200 W
Keliamoji galia: 300 kg, su skriemuliu 600 kg
Lyno diametras: 4,5mm
Kėlimo aukštis: 12 m, su skriemuliu 6 m
Automatinis jungiklis su greitu stabdymu
Svoris: 18 kg
CE  
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